**Uitgietbak staand model**

RVS 304 mat gepolijst

Referentie: **180150**

 Beschrijving voor bestektekst

Staande uitgietbak.

Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte RVS: 1 mm.

Naadloos uit een stuk geperst, zonder lassen.

Glad oppervlak voor een eenvoudige reiniging.

Regelbare hoogte tot 40 mm.

Geleverd met afvoerplug 1" 1/2. Zonder overloop.

Scharnierende rvs rooster voor het dragen van een emmer.

Gewicht: 10, 6 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0710150000]