**Douchegordijnstang**

Opklapbaar

RVS 304 glanzend gepolijst

Referentie: **510159P**

 Beschrijving voor bestektekst

Opklapbare stang voor douchegordijn.

In verticale positie is zijwaartse toegang voor personen met beperkte mobiliteit mogelijk.

Biedt de gebruiker privacy in neergeklapte positie.

Biedt een verzorger bescherming tegen spatten bij het wassen van een patiënt.

Afmetingen: 900 x 230 x 105 mm, Ø 32.

Blijft in verticale positie staan.

Afgeremde op- en neerwaartse beweging.

Douchegordijnstang in bacteriostatisch glanzend gepolijst rvs 304 UltraPolish.

Verborgen bevestigingen met bevestigingsplaat in rvs 304 van 4 mm dik.

Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.

30 jaar garantie.