**Rechte Be-Line® douchestang met glijstuk, wit**

Mat wit geëpoxeerd aluminium

Ø 35 met ergonomische platte voorzijde

Referentie: **511946W**

Beschrijving voor bestektekst

Rechte Be-Line® doucheglijstang Ø 35 met houder voor handdouche, geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

Kan gebruikt worden als verticale greep en als bad of douche stang met glijstuk.

Glijstuk in mat wit met ergonomische hendel.

Kan uitgerust worden met een verstelbare zeepschaal (afzonderlijk te bestellen).

Aluminium buis, dikte: 3 mm. Muurbevestiging in massief aluminium.

Rond profiel Ø 35 met een platte antiroterende en ergonomische voorzijde voor een optimale grip.

Afwerking in mat wit geëpoxeerd aluminium waardoor een visueel contrast met donker gekleurde muren mogelijk is.

Homogeen oppervlak voor vereenvoudigd onderhoud en hygiëne.

Greep op 38 mm afstand van de muur: minimale plaatsinname en verhindert het uitschuiven van de voorarm tussen de muur en de greep om het risico op breuken bij een val te voorkomen.

Verborgen bevestigingen.

Geleverd met Ø 8 x 70 mm rvs schroeven voor beton.

Hoogte: 1 050 mm.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.

30 jaar garantie op greep. CE markering.