**Combinatie EP mengkraan en zuil met uittrekbare sproeier**

Voor materniteit, neonatologie bad

Menkgraan met open greep

Referentie: **2599EP**

 Beschrijving voor bestektekst

Spoeltafelmengkraan met zuil en uittrekbare sproeier.

Eéngatsmengkraan met drukcompensatie en met zuil geschikt voor babybaden.

Draaibare zuil H.195 L.215 met uittrekbare sproeier 2 stralen met omsteller straalbreker/regen.

Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Totale antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet warm water bij onderbreking koud water (en omgekeerd).

Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschmmelingen in het net.

Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.

Lichaam van de ééngatsmengkraan en zuil met gladde binnenkant.

Debiet 7 l/min bij 3 bar.

Bediening met open greep.

BIOSAFE sproeislang die bacteriegroei tegengaat: doorzichtig polyurethaan om te zorgen voor een goede vervanging in geval van biofilm, gladde binnen- en buitenkant.

Flexibel met kleine diameter (binnenkant Ø 6): beperkte inhoud.

Specifiek tegengewicht.

Lichaam in verchroomd messing.

PEX flexibels F3/8".

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie met sproeier uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Eéngreepsmengkraan met 30 jaar garantie.