**BIOSAFE mechanische wastafelmengkraan**

Mechanische ééngatsmengkraan zonder uitloop H.50 L.80

Trekplug en afvoer, BELGAQUA

Referentie: **2620MINIBEL**

Beschrijving voor bestektekst

Mechanische wastafelmengkraan op blad.

Mechanische ééngatsmengkraan H.50 mm L.80 mm.

Zonder uitloop: hygiënische straalbreker geïntegreerd in het lichaam.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en zeer beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming).

Debiet ingesteld op 4 l/min.

Bediening met volle greep.

Mengkraan met ergonomische trekplug en afvoer 1"1/4 in messing.

Geleverd met PEX flexibels F3/8" met draaiende koppeling.

Terugslagklep en filter geïntegreerd op de koud watertoevoer.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.