**BAILA wastafel staand model**

RVS 304 dubbele afwerking

Zonder kraangat

Referentie: **120172**

Beschrijving voor bestektekst

Wastafel op voet, hoogte 830 mm. Binnendiameter van de wastafel: 310 mm.

Een decoratief element.

Bacteriostatisch RVS 304.

Met dubbele afwerking: binnenkant van de kom glanzend gepolijst en buitenkant van de kom mat gepolijst.

Dikte rvs: 0,8 mm.

Afgeronde vorm.

Zonder kraangat.

Geleverd met afvoerplug 1" 1/4. Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 12 kg.

30 jaar garantie.