**SXS mechanisch handwasbakje**

RVS 304 mat gepolijst - Kniebediening - Met spatwand

Met kraan en voormenger

Referentie: **182320**

 Beschrijving voor bestektekst

Handwasbakje met kniebediening, te bevestigen aan de muur.

Bacteriostatisch RVS 304.

Dikte RVS: 0,8 mm.

Afgeronde vorm.

Met spatwand.

Deze versie beschikt over: een uitloop met zwanenhals, een zelfsluitende kraan met soepele bediening met zelfsluiting na 7 seconden en een voormenger met terugslagkleppen.

Bestaat als naakt model, zonder kraan (ref. 181320).

Afvoerplug met platte rooster, zonder schroef: gemakkelijk te reinigen en vandaalbestendig.

Waterbesparend: debiet ingesteld op 3 l/min.

Maximale hygiëne: geen enkel manueel contact met de kraan.

Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 4,3 kg.

30 jaar garantie.