**Rechthoekige RVS spiegel, H. 1000 mm**

Onbreekbare spiegel

RVS 304 "spiegel" gepolijst

Referentie: **3459**

 Beschrijving voor bestektekst

Rechthoekige wandspiegel in bacteriostatisch rvs 304, "spiegel" gepolijst.

Voor gemengd gebruik: hoogte van de spiegel laat gebruik toe voor zowel staande als zittende mensen, als voor mensen in een rolstoel.

Versteviging d.m.v. houten plaat 13 mm.

5 bevestigingspunten. Verborgen bevestigingen.

Te plaatsen op een plat oppervlak.

Onbreekbare spiegel.

Afmetingen: 13 x 600 x 990 mm.

30 jaar garantie.