**Mechanische kraan met uittrekbare sproeier**

Spoeltafelmengkraan met uittrekbare sproeier

Mengkraan met open greep

Referentie: **2599BEL**

 Beschrijving voor bestektekst

Spoeltafelmengkraan met zuil en uittrekbare sproeier.

Draaibare zuil H.195 L.215 met uittrekbare sproeier 2 stralen met omsteller straalbreker/regen.

Keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.

Lichaam van de ééngatsmengkraan en zuil met gladde binnenkant.

Debiet beperkt op 7 l/min bij 3 bar.

Bediening met open greep.

BIOSAFE sproeislang die bacteriegroei tegengaat: doorzichtig polyurethaan om te zorgen voor een goede vervanging in geval van biofilm, gladde binnen- en buitenkant.

Flexibel met kleine diameter (binnenkant Ø 6): beperkte inhoud.

Specifiek tegengewicht.

Lichaam in verchroomd messing.

PEX flexibels F3/8" met filter en terugslagklep op de koud water.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Spoeltafelmengkraan met zuil uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Eéngreepsmengkraan met 30 jaar garantie.