**Uitgietbak wandmodel**

RVS 304 mat gepolijst - L. 460 mm

Referentie: **182400**

Beschrijving voor bestektekst

Uitgietbak te bevestigen aan de muur met spatwand.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 0,9 mm.

Naadloos uit een stuk geperst, zonder lassen.

Diepe kom.

Glad oppervlak.

Afgeronde vorm.

Geleverd met afvoerplug 1"1/2.

Zonder overloop.

Geleverd met bevestigingen en spatwand.

Scharnierende opklapbare rvs rooster afzonderlijk te bestellen (ref. 102400).

Gewicht : 4,6 kg.

30 jaar garantie.