**TEMPOMATIC MIX 4 elektronische wastafelmengkraan**

Met geïntegreerde batterijen, stopkraantjes

Voor wand, L. 190 , Elektronica geïntegreerd

Referentie: **493516**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelmengkraan muurmodel:

Stroomtoevoer via 123 Lithium 6V batterijen geïntegreerd.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd

in het kraanlichaam.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Aanwezigheidsdetectie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Lichaam in verchroomd rvs L.190 mm.

Afdekkapje vergrendeld met 2 verborgen schroeven.

Stopkranen F3/8".

Te bevestigen op de muur, met aansluiting door de muur.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Temperatuurregeling op de zijkant, met regelbare temperatuurbegrenzing.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.