**Doucheset met mechanische EP mengkraan**

Doucheset met mengkraan met drukcompensatie

Met STOP/CHECK S-koppelingen

Referentie: **2239EPKIT**

Beschrijving voor bestektekst

Doucheset met mechanische ééngreepsmengkraan.

Douchecombinatie met muurmengkraan met drukcompensatie.

Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie (EP) en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen.

Debiet ingesteld op 9 l/min.

Lichaam in messing verchroomd en bediening met open greep.

Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep.

Mengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.

Filters en terugslagkleppen.

• Handdouche met glijstuk (ref. 811) op verchroomde stang (ref. 820) met zeepschaal en doucheslang (ref. 834T1).

Doucheset uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken..

Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.