**Collectief wandurinoir**

RVS 304 mat gepolijst - L. 2.400 mm

Referentie: **130120**

 Beschrijving voor bestektekst

Collectief wandurinoir, 2400 x 575 x 275 mm.

Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Toevoer langs boven F1/2.

Geleverd met 1 rvs sproeibuis (horizontale geperforeerde buis)

die toelaat de volledige urinoirwand te spoelen.

Waterbesparing: optimale spoeling met een debiet van 0,1 l/sec,

of 0,3 liter per gebruik.

Afloop rechts. Leegloop 1"1/2.

Bevestigingen meegeleverd.

Het is mogelijk één of meerdere schaamschotten in bacteriostatisch RVS 304 te plaatsen (ref. 100900). Te bevestigen rechtstreeks op het urinoir op de gewenste plaats.

Aanbeveling bij installatie: wanneer u 2 urinoirs naast elkaar wenst te installeren, bevelen we aan een urinoir met afloop rechts en een urinoir met afloop links te bestellen.

Gewicht: 32,1 kg.

30 jaar garantie.