**Collectief staand urinoir LP**

RVS 304 mat gepolijst - L. 1.800 mm - Staand model

Referentie: **130320**

Beschrijving voor bestektekst

Staand urinoir, 1800 x 1020 x 300 mm.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Toevoer langs achter.

Geleverd met 3 rvs sproeistukken en 3 flexibels.

Waterbesparing: optimale spoeling met een debiet van 0,1 l/sec per post,

of 0,3 liter per gebruik.

Afloop in het midden.

Leegloop 1"1/2. Geleverd met afvoerplug met geïntegreerde sifon (ref. 785000).

Eenvoudig te plaatsen en onderhouden a.d.h.v. inspectieluiken

met anti-diefstal schroeven TORX.

Gewicht: 33,5 kg.

Het is mogelijk één of meerdere schaamschotten in bacteriostatisch RVS 304 te plaatsen. Te bevestigen rechtstreeks op het urinoir op de gewenste plaats.

30 jaar garantie.