**Mengkraan voor bediening op afstand met drukcompensatie**

EP mechanische mengkraan voor uittrekbare sproeier

Mengkraan met open greep

Referentie: **2542EP**

 Beschrijving voor bestektekst

Mechanische mengkraan op blad voor bediening op afstand.

Eéngreepsmengkraan met drukcompensatie.

Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Totale antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.

Bediening met open greep.

Lichaam in verchoomd messing.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagklep.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Eéngreepsmengkraan met 30 jaar garantie.