**Mengkraan voor bediening op afstand**

Mechanische mengkraan voor uittrekbare sproeier

Mengkraan met open greep

Referentie: **2542BEL**

Beschrijving voor bestektekst

Enkele mechanische mengkraan op blad voor bediening op afstand.

Keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Bediening met open greep.

Lichaam in verchroomd messing.

PEX flexibels F3/8" met filter en terugslagklep op de koud watertoevoer.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Spoeltafelmengkraan met zuil uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Eéngreepsmengkraan met 30 jaar garantie.