**Haakse Basic greep 2 muren met verstelbare verticale stang Ø 32, wit**

RVS geëpoxeerd wit

Ø 32

Referentie: **35481W**

Beschrijving voor bestektekst

Haakse Basic douchegreep 2 muren met verstelbare verticale stang, Ø 32, voor mindervaliden.

Rvs geëpoxeerd wit.

Plaatsing van de verticale stang is regelbaar bij de installatie: het is mogelijk de verticale stang naar links of rechts te schuiven.

Kan zowel links als rechts geplaatst worden.

Bevestiging a.d.h.v. plaat met 3 bevestigingsgaten, verborgen.

Afmetingen: 1.150 x 750 x 750 mm, Ø 32.

30 jaar garantie.

CE markering.