**HIGHFLOW ultrasnelle handendroger**

Met dubbele luchtstraal

Rvs 304 geëpoxeerd wit

Referentie: **510622W**

 Beschrijving voor bestektekst

HIGHFLOW handendroger met dubbele luchtstraal.

Verstevigd model.

Verlicht centraal mondstuk met dubbele luchtstraal, gericht op de handen, aan meer dan 230 km/h.

Contactloze elektronische handendroger met ultra snelle droogtijd: 10 tot 12 seconden.

Keuze warme of koude lucht a.d.h.v. verborgen schakelaar.

Automatische handendroger met infrarood detectie.

Intelligente technologie: sluit automatisch bij het verwijderen van de handen.

Anti-blokkeerveiligheid: stopt automatisch bij ononderbroken gebruik langer dan 60 seconden.

Bacteriostatisch rvs 304 geëpoxeerd wit.

Eenvoudig te reinigen: uit één stuk gevormde afdekplaat.

Dikte rvs: 1 mm.

Totale luchtverplaatsing: 39 l/seconde.

Luchtsnelheid: 230 km/h.

Beperkt energieverbruik: 1.350 W.

220-240 V~ / 50-60 Hz.

Geluidsniveau: 82 dBA.

Afmetingen: 175 x 238 x 267 mm.

Gewicht: 4 kg.

Klasse I, IP23.

CE.

3 jaar garantie.