**TEK wastafel**

RVS 304 mat gepolijst - Muurmodel met verborgen afvoer

Met geïntegreerde kraan

Referentie: **161340**

 Beschrijving voor bestektekst

Wastafel te bevestigen aan de muur.

Bacteriostatisch RVS 304.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afgeronde vorm.

Vandaalbestendig: wastafel met gesloten onderkant, verborgen sifon.

Geleverd met een zelfsluitende kraan: vandaalbestendige drukknop in rvs met anti-blokkeerveiligheid, zelfsluiting na 7 seconden.

Afvoerplug met platte geperforeerde rooster, zonder schroef: gemakkelijk te reinigen en vandaalbestendig.

Zonder overloop.

Geleverd met sifon.

Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 8,6 kg.

30 jaar garantie.