**Wandurinoir DELTA TC**

RVS 304 mat gepolijst - Watertoevoer aan de achterkant

Referentie: **160770**

 Beschrijving voor bestektekst

Individueel wandurinoir zonder spoelrand voor installatie door de muur met technische ruimte.

Bacteriostatisch RVS 304. Dikte RVS: 1,2 mm.

Toevoer langs achter (inbouw).

Vandaalbestendig: ingebouwde afvoer, verborgen sifon.

 Inkortbare draadstang 200 mm (andere lengtes beschikbaar op aanvraag).

Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 13407 voor een spoeling van 2 L.

Gewicht: 8 kg.

30 jaar garantie.