**Spoelpijp**

Voor closetpot met TEMPOMATIC, TEMPOFLUX of TEMPOCHASSE

PVC en PEHD

Referentie: **769500**

 Beschrijving voor bestektekst

Inbouw/TC spoelpijp voor closetpot:

Voor TEMPOMATIC, TEMPOFLUX 1, TEMPOFLUX 2, TEMPOFLUX 3 en TEMPOCHASSE.

PVC buis, pijp in PEHD.

In te bouwen in de muur of voor installatie in een technische ruimte op muur ≥ 60 mm.

Buis Ø 26/32 met dichtingsring Ø 55 mm.

L.670 mm, H.703-783 mm.

30 jaar garantie.