**SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie**

Hoge ééngats ééngreepsmengkraan met drukcompensatie

Draaibare demonteerbare wegwerpbare uitloop

Referentie: **2871T1EP**

 Beschrijving voor bestektekst

Hoge SECURITHERM wastafelmengkraan op blad met drukcompensatie.

Eéngats ééngreepsmengkraan met hoge draaibare uitloop H.180 L.180.

Mecanische mengkraan geleverd met 1 demonteerbare wegwerpbare uitloop.

Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.

Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie, met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet beperkt op 5 l/min.

Hygiënische hendel L.185 voor bediening zonder manueel contact.

Lichaam en voet in messing verchroomd.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs draadstangen.

Mecanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngreepsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.