**Opklapbare Be-Line® greep met vloersteun wit, L. 850 mm**

Aluminium mat wit geëpoxeerd

Ø 42

Referentie: **511963W**

Beschrijving voor bestektekst

Opklapbare Be-Line® greep voor personen met beperkte mobiliteit.

Handgreep kan in neergeklapte positie dienen als steun, als greep en als hulpmiddel bij het verplaatsen van een persoon.

In verticale positie is zijwaartse toegang mogelijk.

Afneembaar: eenvoudig demonteerbaar met antidiefstal bevestigingssysteem. Beperkt het aantal grepen in een instelling en biedt de mogelijkheid enkel een greep te plaatsen wanneer nodig.

Voorbeeld: hotel of ziekenhuis dat tijdelijk een persoon met beperkte mobiliteit herbergt.

Opklapbare greep met afgeremde op- en neerwaartse beweging, blijft in verticale stand staan.

Aluminium buis.

Rond profiel Ø 42 met ergonomische platte antiroterende bovenzijde voor een optimale grip.

Mat wit geëpoxeerde uitvoering wat visueel contract met donkere muren mogelijk maakt.

Homogeen oppervlak vereenvoudigt onderhoud en hygiëne.

Verborgen bevestigingen door rvs 304 plaat van 5 mm dik.

Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton.

Vloersteun te gebruiken voor extra stevigheid wanneer muurbevestiging alleen niet volstaat.

Afmetingen: 850 x 825 x 120 mm.

De hoogte van de vloersteun is regelbaar tussen 760 en 780 mm.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.

30 jaar garantie op greep.

CE markering.