**UNITO wastafel wandmodel**

RVS 304 mat gepolijst

Met kraangat Ø 35 in het midden

Referentie: **121830**

 Beschrijving voor bestektekst

Wastafel te bevestigen aan de muur, 395 x 405 mm.

Strak en tijdloos design.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afgeronde vorm.

Met kraangat Ø 35 in het midden.

Geleverd met afvoerplug 1"1/4.

Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 3,6 kg.

30 jaar garantie.