**Combi KOMPACT - Wastafel hangtoilet**

RVS 304 mat gepolijst - Muurmodel - Hangtoilet links

Met reservoir

Referentie: **162400**

 Beschrijving voor bestektekst

Combi wastafel met reservoir, hangtoilet links en ingebouwde toiletpapierhouder.

Muurmodel met 3 inspectieluiken, 2 op de zijkant en 1 op de bovenkant, met antidiefstal schroeven TORX.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs van het blok: 2 mm.

Afgeronde hoeken en randen voor een betere veiligheid.

Glad oppervlak voor een gemakkelijke reiniging.

Uitermate geschikt voor gebruik in gevangenissen, politieposten,...

Het toilet is volledig gelast aan de wastafel, geen schroeven: vergemakkelijkt het reinigen en verhindert het verbergen van objecten.

Geleverd met een zelfsluitende wastafelkraan: vandaalbestendige drukknop in rvs met anti-blokkeerveiligheid, zelfsluiting na 7 seconden, M1/2".

Geleverd met een reservoir van 6 liter.

Toevoer: wastafel M1/2" en toilet M3/8".

Geïntegreerde horizontale afvoer Ø 100 mm.

Geleverd met sifon voor wastafel.

Vereenvoudigde plaatsing: één enkele afvoer voor het toilet en wastafel, toevoer en afvoer reeds gekoppeld.

Gewicht: 36 kg.

30 jaar garantie.