**TEMPOSOFT 2 zelfsluitende kraan**

Soepele bediening

Muurmodel L.155 mm, met contramoer

Referentie: **741555**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende wastafelkraan muurmodel:

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker.

Lichaam in messing verchroomd M1/2" L.155 mm.

Geleverd met contramoer.

Geleverd met een blauwe en rode aanduiding.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.