**SPORTING 2 douchepaneel**

Elektronisch op batterijen, comfortabele regenstraal

Boven /achter aansluiting, geanodiseerd aluminium

Referentie: **714806**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronisch douchepaneel:

Paneel in geanodiseerd aluminium en mat gepolijst chroom.

Draaibare koppeling voor boven- of achteraansluiting.

Extra platte structuur met verborgen bevestigingen.

Stroomtoevoer via Lithium 6 V batterijen.

Met infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door detectie

van de hand op 4 cm.

Gevraagde of automatische sluiting na ~60 seconden.

Periodieke spoeling (~60 sec elke 24 h na laatste gebruik).

Debiet 6 l/min bij 3 bar, comfortabele regenstraal.

Vaste vandaalbestendige douchekop met

automatische debietregeling.

Filter toegankelijk.

Geïntegreerde stopkraan.

Aansluiting M1/2" voor voeding met gemengd water.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.