**SPORTING 2 SECURITHERM elektronisch douchepaneel**

Op netspanning, thermostatisch, comfortabele regenstraal

Bovenaansluiting, geanodiseerd aluminium

Referentie: **714900**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronisch thermostatisch douchepaneel - bovenaansluiting:

Paneel in geanodiseerd aluminium en mat gepolijst chroom.

Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V.

Met infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door detectie

van de hand op 4 cm.

Gevraagde of automatische sluiting na ~60 seconden.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Debiet 6 l/min bij 3 bar, comfortabele regenstraal.

Vaste vandaalbestendige douchekop

met automatische debietregeling.

Draaibare straal.

Filters en terugslagkleppen toegankelijk.

Geïntegreerde stopkranen.

Bovenaansluiting M1/2".

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

SECURITHERM technologie:

Thermostatische mengkraan direct geïntegreerd in de kop van het douchepaneel.

Temperatuur in te stellen door de installateur.

Stabiele temperatuur, vooringesteld op 38°C.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking

van het koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking

van het warm water.