**SECURITHERM douchepaneel**

Thermostatisch zelfsluitend

Bovenaansluiting, handdouche, aluminium

Referentie: **792370**

Beschrijving voor bestektekst

Thermostatisch zelfsluitend douchepaneel:

Geanodiseerd aluminium paneel voor installatie in opbouw.

Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M 1/2".

Thermostatische SECURITHERM mengkraan.

Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met begrenzing op 38°C,

en tweede begrenzing op 41°C.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking

van het koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbrekeing

van het warm water.

Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Soepele bediening.

Handdouche met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling.

Kraan met zelfsluiting na ~30 seconden voor bediening van de

verstelbare handdouche op verchroomde stang.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Verborgen bevestigingen.

Filters en terugslagkleppen.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.