**SECURITHERM EP douchemengkraan met drukcompensatie**

Securitouch ééngreepsmengkraan met open greep, muurmodel

Met STOP/CHECK S-koppelingen

Referentie: **2739EP**

Beschrijving voor bestektekst

Mechanische ééngreepsmengkraan voor douche, muurmodel.

Muurmengkraan met ééngreepsbediening, met Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.

Lichaam met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud.

Debiet ingesteld op 9 l/min.

Lichaam in messing verchroomd en bediening met open greep.

Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep.

Muurmengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4".

Filters en terugslagkleppen.

SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.