**TEMPOSOFT MIX 2 zelfsluitende mengkraan**

Soepele bediening

Standaard hendel

Referentie: **742510**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende mengkraan voor wastafel op blad:

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende vandaalbestendige straalbreker.

Lichaam in messing verchroomd.

PEX slangen F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Temperatuurregeling op de zijkant met standaard mengsleutel,

met regelbare temperatuurbegrenzing.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.