**TEMPOSTOP zelfsluitende kraan**

Met hendel

Referentie: **745440**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende kraan voor wastafel op blad met hendel:

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker.

Lichaam in messing verchroomd M1/2".

Hendel in verchroomd metaal.

Bevestiging met contramoer.

Bediening met hendel (soepele bediening).

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.