**TEMPOMIX douchemengkraan**

Zelfsluitend ééngreepsbediening

Opbouw, recht, greep in Bayblend® verchroomd

Referentie: **790000**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende douchemengkraan voor installatie in opbouw:

TEMPOMIX ééngreepsmengkraan 3/4".

Installatie in opbouw.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Temperatuurbegrenzing (regelbaar door de installateur).

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet 12 l/min bij 3 bar, aanpasbaar.

Massief messing verchroomd.

Filters en terugslagkleppen geïntegreerd.

Greep in verchroomd metaal.

Aansluiting in lijn, asafstand 90 mm.

30 jaar garantie.