**Voorspoelkolom muurmodel met mengkraan en draaibare getrokken uitloop**

Met tapkraan en getrokken draaibare uitloop

Zwarte flexibel en sproeier met kalkwerend systeem

Referentie: **5834**

Beschrijving voor bestektekst

Volledige voorspoeldouche met tapkraan, geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

Muurmengkraan F3/4" met regelbare asafstand met:

- Binnenwerken met verstevigd mechanisme en ergonomische grepen.

- Excentrische koppelingen M1/2" M3/4".

- Terugslagkleppen geïntegreerd in de mengkraan.

Tapkraan met draaibare getrokken uitloop L.200 mm.

- Volledig debiet 25 l/min in 1/4 draai.

- Binnenwerk met verstevigd mechanisme en ergonomische greep.

Zwarte sproeier met regelbare straal met debiet 10 l/min aan de uitloop (ref. 433009).

Sproeier met kalkwerend systeem en schokbestendige sproeikop.

Gewapende zwarte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Zuil 3/4" in messing.

Regelbare muurbevestiging.

RVS geleidingsveer.

30 jaar garantie.