**Eéngats voorspoelkolom met mengkraan en telescopische uitloop**

Met tapkraan en draaibare telescopische uitloop

Witte flexibel en sproeier met kalkwerend systeem

Referentie: **G6932**

 Beschrijving voor bestektekst

Volledige voorspoeldouche met tapkraan, geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

Eéngatsmengkraan op blad met:

- Binnenwerken met grepen.

- Flexibels F3/8" en terugslagkleppen.

- Verstevigde bevestiging met 2 draadstangen en moeren.

Tapkraan met :

- Draaibare telescopische uitloop L.200 mm – 290 mm met debiet 20 l/min aan de uitgang.

- Binnenwerk met greep.

Witte sproeier met regelbare straal met debiet 10 l/min aan de uitgang (ref. 433003).

Kalkwerende sproeier en schokbestendige sproeikop.

Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Zuil 3/4" in messing.

Regelbare muurbevestiging.

RVS geleidingsveer.

30 jaar garantie.