**Tweegats voorspoelkolom met mengkraan en telescopische uitloop**

Met tapkraan en draaibare telescopische uitloop

Witte flexibel en sproeier met kalkwerend systeem

Referentie: **G6832**

Beschrijving voor bestektekst

Volledige voorspoeldouche met tapkraan, geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

Tweegatsmengkraan op blad met aanpasbare asafstand van 100 tot 240 mm met:

- Binnenwerken met grepen.

- Draadstuk M1/2" met rozet.

Tapkraan met draaibare telescopische uitloop L.200 mm - 290 mm.

- Debiet 20 l/min aan de uitloop.

- Binnenwerk met greep.

Witte sproeier met regelbare straal met debiet 10 l/min aan de uitloop (ref. 433003).

Sproeier met kalkwerend systeem en schokbestendige sproeikop.

Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Zuil 3/4" in messing.

Regelbare muurbevestiging.

RVS geleidingsveer.

30 jaar garantie.

Dit model biedt de mogelijkheid bij intallatie dicht bij de muur te blijven.