**BLACK BINOPTIC MIX elektronische mengkraan**

Op netspanning, L. 230 mm

TC 110 mm, uitloop met gladde binnenkant

Referentie: **379MCHB**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelmengkraan in mat zwart:

Individuele elektronische sturing IP65.

Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12 V.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Configureerbare periodieke spoeling

(ingesteld op ~60 seconden elke 24h na laatste gebruik).

Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie,

geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Filters en elektroventielen M3/8".

Lichaam in messing verchroomd.

Uitvoering in mat zwart chroom.

Installatie ingebouwd in de muur ≤ 110 mm.

Detectiekabel, toevoerslangen en bevestiging gegroepeerd.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Uitloop met gladde binnenkant en beperkte inhoud

(beperkt bacteriegroei).

Temperatuurregeling op de zijkant, met regelbare temperatuurbegrenzing.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.