**Rugsteun voor Be-Line® douchezitje**

Rugleuning voor douchezitje

Referentie: **511929**

 Beschrijving voor bestektekst

Rugleuning voor douchestoel voor mindervaliden of gehandicapten.

Design model met breed oppervlak voor douchezitjes ref. 511920C, 511920W, 511920BK, 511930C, 511930W en 511930BK.

Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en ziekenhuizen.

Volle rugsteun, vervaardigd uit polymeer met hoge weerstand.

Antislip oppervlak.

Mat witte uitvoering wat visueel contrast met een donkere muur mogelijk maakt.

Goed bestand tegen chemische producten en reinigingsmiddelen.

4 verborgen bevestigingspunten.

Geleverd met schroeven Ø 5 x 60 mm en met 2 schroeven Ø 5 x 50.

Afmetingen: 450 x 415 x 40 mm.

Rugsteun voor douchezitje met 30 jaar garantie.