**TEMPOSTOP zelfsluitende kraan**

Anti-blokkeerveiligheid (AB)

TC, M1/2"

Referentie: **748110**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende wastafelkraan in technische ruimte:

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Lichaam in verchroomd metaal M1/2".

Inkortbare bediening ≤ 200 mm, uitloop ≤ 230 mm.

Met anti-rotatiepen en contramoer.

Anti-blokkeerveiligheid AB: het water loopt enkel als de drukknop niet ingedrukt blijft.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 741743]