**TEMPOFLUX 1 toiletset met directe spoeling**

Zelfsluitende toiletspoeling

Door-de-muurbevestiging 200 mm met spoelpijp

Referentie: **761210**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende set met directe toiletspoeling in technische ruimte:

Voor wand ≤ 200 mm.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Ingebouwde luchtsnuiver.

Geïntegreerde stopkraan en debiet/volume regeling.

Lichaam in metaal verchroomd.

Aansluiting in lijn M3/4".

Toevoerdichting Ø 32/55.

Inkortbare draadstang.

Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm.

Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.

Met PVC spoelpijp Ø 32.

Compatibel met regenwater.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 761700]