**SECURITHERM EP spoeltafelmengkraan met drukcompensatie**

Hoge ééngats ééngreepsmengkraan met EP binnenwerk

Mengkraan met draaibare uitloop H.305 L.220

Referentie: **2564T4EP**

 Beschrijving voor bestektekst

SECURITHERM spoeltafelmengkraan met drukcompensatie, op blad.

Eéngats ééngreepsmengkraan met hoge draaibare uitloop H.305 mm L.220 mm.

Hoge mengkraan met hygiënische straalbreker, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter..

Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constante temperatuur ongeacht temperatuur- of drukschommelingen.

Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.

Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.185 mm.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Mecanische mengkraan met drukcompensatie uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.