**Getrokken draaibare uitloop L.300**

Onderuitloop

H.80 L.300

Referentie: **943300110**

 Beschrijving voor bestektekst

Getrokken onderuitloop F3/4" in verchroomd messing.

Draaibare uitloop Ø22 H.80 L.300.

Stervormige straalbreker in messing.

Gladde binnenkant (beperkt bacteriegroei).

Voor muurmengkranen.