**Waterdichte inbouwdoos voor BINOPTIC**

Op netspanning, set 1/2

Inbouw, waterdicht

Referentie: **370SBOX**

Beschrijving voor bestektekst

Waterdichte inbouwdoos voor BINOPTIC 2, set 1/2:

Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V (snoer en transformator meegeleverd).

Waterdichte inbouwdoos:

- Kraag met dichtingsring.

- Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant.

- Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).

- Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 83 mm).

- Aansluitbaar op standaard toevoerleidingen of "pijp in pijp".

- Stopkraan en debietregeling, filter en elektroventiel geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant.

- BINOPTIC 2 kraan F1/2".

- Levering in 2 sets: veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelig onderdeel.

30 jaar garantie

Te bestellen met de bedieningsplaten met referenies 370100 of 370110.