**Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOMIX 3 wastafel**

Waterdicht, set 1/2

Voor inbouw

Referentie: **794BOX3**

 Beschrijving voor bestektekst

Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOMIX 3 wastafel, set 1/2:

- Kraag met dichtingsring.

- Hydraulische aansluiting langs de buitenkant

en onderhoud langs de voorkant.

- Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).

- Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm

(rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 93 mm).

- Aansluitbaar op elk type leidingsysteem.

- Stopkranen en debietregeling, filters, terugslagkleppen en binnenwerk geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant.

- TEMPOMIX 3 ééngrpeesmengkraan F1/2".

- Levering in 2 sets: veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelige onderdelen.

30 jaar garantie.

Te combineren met de bedieningsplaten referenties 794200 of 794250.