**BINOPTIC elektronische wastafelkraan**

Netspanning, set 2/2

Inbouw, mat rvs, met uitloop L.190

Referentie: **370100**

 Beschrijving voor bestektekst

BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan voor inbouw, set 2/2 :

Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V

(snoer en transformator meegeleverd).

Plaat in mat gepolijst rvs 145 x 145 mm met geïntegreerde elektronica.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar.

Kalkwerende straalbreker.

Periodieke spoeling elke 24 h (aanpasbaar naar 12 h of OFF) na het laatste gebruik.

Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie,

geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud

(beperkt bacterievorming).

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de waterdichte inbouwdoos referentie 370SBOX.