**TEMPOMIX 3 douchemengkraan**

Zelfsluitende ééngreepsmengkraan, set 2/2

Inbouw, greep in verchroomd metaal.

Referentie: **794218**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende ingebouwde doucheset met soepele bediening, set 2/2:

Vandaalbestendige bedieningsplaat in verchroomd metaal 160 x 160 mm.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Temperatuurbegrenzer (instelbaar door de installateur).

Zelfsluiting na ~30 seconden, aanpasbaar.

Soepele bediening.

Debiet 6 l/min bij 3 bar

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de waterdichte inbouwdoos referentie 794BOX1.