**TEMPOMIX 3 doucheset**

Zelfsluitende ééngreepsmengkraan, set 2/2

Waterdichte inbouw, greep in verchroomd metaal

Referentie: **794219**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende ingebouwde doucheset met soepele bediening, set 2/2:

Vandaalbestendige bedieningsplaat in verchroomd metaal 160 x 160 mm.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Temperatuurbegrenzer (instelbaar door de installateur).

Zelfsluiting na ~30 seconden, aanpasbaar.

Soepele bediening.

Debiet 6 l/min bij 3 bar

Verchroomde handdouche ROUND, vandaalbestendig en kalkwerend met

automatische debietregeling.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de waterdichte inbouwdoos referentie 794BOX1.