**SECURITHERM doucheset**

Thermostatisch zelfsluitend, set 2/2

Ingebouwd, hoofddouche ROUND

Referentie: **792219**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende ingebouwde thermostatische doucheset, set 2/2 :

Vandaalbestendige bedieningsplaat in mat gepolijst rvs 195 x 220 mm.

SECURITHERM 3/4" thermostatische douchemengkraan.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.

Regelbare temperatuur van 32 tot 40°C, vooringesteld op 38°C.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet ingesteld op 6 l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende hoofddouche ROUND met automatische debietregeling.

Verborgen bevestigingen, stopkranen M1/2".

Filters en terugslagkleppen geïntegreerd.

Greep in Bayblend® verchroomd.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de waterdichte inbouwdoos referentie 792BOX.