**Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOMIX douche**

Inbouw, set 1/2

Waterdicht

Referentie: **790BOX**

 Beschrijving voor bestektekst

Waterdichte inbouwdoos, set 1/2:

Voor TEMPOMIX douchemengkraan.

Dikte beplating aanpasbaar van 10 tot 30 mm.

30 jaar garantie.

Te bestellen met bedieningsplaten referenties 790218 of 790219.