**TEMPOSTOP douchekraan**

Zelfsluitend, set 2/2

Waterdichte inbouw, greep in Bayblend® verchroomd

Referentie: **749218**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende douchemengkraan voor inbouw, set 2/2 :

Vandaalbestendige bedieningsplaat in glanzend gepolijst rvs 160 x 220 mm.

Zelfsluitende kraan TEMPOSTOP M3/4" voor toevoer van gemengd water.

Strakke vormgeving.

Zelfsluiting na ~ 30 seconden.

Debiet 6 l/min bij 3 bar, aanpasbaar.

Lichaam in massief messing.

Verborgen bevestigingen.

Stopkraan M1/2" met filter.

Drukknop in verchroomd Bayblend®.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de waterdichte inbouwdoos referentie 749BOX.